Таблица типоразмеров паяных пластинчатых теплообменников Ридан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип теплообменника** | **Размер присоединения** | **Максимальная площадь теплообмена, м2** | **Тип присоединения** |
| XB06 | G 3/4A | 1,84 | резьбовое |
| XB37 | G 1A | 6,61 | резьбовое |
| XB12 | G 5/4A;  G 1A | 3,86 | резьбовое |
| XB51L | G 2A | 12,39 | резьбовое |
| XB52M | G 2A | 12,39 | резьбовое |
| XB59M | G 2A | 19,8 | резьбовое |
| XB61 | G 2A | 23,17 | резьбовое |
| XB66 | Ду65 | 37,42 | фланцевое |
| XB70 | Ду 65 /Ду 100 | 47,32 | фланцевое |